**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Самарской области**

**средняя общеобразовательная школа**

**«Образовательный центр имени В. Н. Татищева» с. Челно-Вершины**

**муниципального района Челно-Вершинский Самарской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель профкома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Сергеева** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор школы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Моисеева** |

**ИНСТРУКЦИЯ № 92**

**по охране труда при работе с тканью**

**ИОТ – 092 - 2022**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1.К выполнению работ с тканью допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Опасные производственные факторы:

- уколы пальцев иголками и булавками при работе без наперс­тка;

- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине;

- поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине.

1.3.При выполнении работ с тканью используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка. При работе на электрической швейной машине используется диэлектрический коврик.

1.4.При получении учащимся травмы оказать первую помощь пост­радавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближай­шее лечебное учреждение.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1.Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.2.Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.

2.3.Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1.Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими ру­ками.

3.2.При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку.

3.3.При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга касалась электрического шнура.

3.4.Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.5.Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнуты­ми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.

3.6.Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.

3.7.Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избе­жание прокола их иглой.

3.8.Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.

3.9.Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами с крышкой.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1.При неисправности в работе швейной машины, работу прекра­тить, отпустить педаль пуска швейной машины и сообщить об этом мастеру. Работу продолжать после устранения неисправности.

4.2.В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать в урну.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отп­равить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1.Отключить электрическую швейную машину от сети.

5.2.Проверить наличие рабочего инструмента и привести в поря­док рабочее место.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Зайдуллин