**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Самарской области**

**средняя общеобразовательная школа**

**«Образовательный центр имени В. Н. Татищева» с. Челно-Вершины**

**муниципального района Челно-Вершинский Самарской области**

|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель профкома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Сергеева** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Директор школы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Моисеева** |

**ИНСТРУКЦИЯ № 93**

**по охране труда при работе с электрическим утюгом**

**ИОТ - 093 - 2022**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1.К работе с электрическим утюгом допускаются лица, прошед­шие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Опасные производственные факторы:

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;

- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть утюга без присмотра;

- поражение электрическим током.

1.3.При работе с электрическим утюгом используется специаль­ная одежда: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка, а также ди­электрический коврик.

1.4.При получении травмы оказать первую помощь пост­радавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить пострадавшего в ближай­шее лечебное учреждение.

1.5.После выполнения работ с тканью тщательно вымыть руки с мылом.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1.Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.2.Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.3.Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличие диэлект­рического коврика на полу около машины.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1.Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.

3.2.Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

3.3.Шить иголками только с наперстком.

3.4.Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.

3.5.Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть элект­рический утюг без присмотра.

3.6.Следить за нормальной работой утюга, отключать электри­ческий утюг от сети только за вилку, а не дергать за шнур.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1.При возникновении неисправности в работе электрического утюга, появлений искрения и т.д. немедленно отключить утюг из электросети.

4.2*.*При возникновении пожара немедленно отключить электричес­кий утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отп­равить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1.Отключить электрический утюг от электросети.

5.2.Привести в порядок рабочее место.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Зайдуллин