**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Самарской области средняя общеобразовательная школа**

**«Образовательный центр имени В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины**

**муниципального района Челно-Вершинский Самарской области**

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель профкома Директор школы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Сергеева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Моисеева**

**ИНСТРУКЦИЯ № 29**

**по охране труда для кладовщика**

ИОТ - 029-2022

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. К работе кладовщиком допускаются лица, достигшие 18-лет­него возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. Опасные и вредные производственные факторы:

1) травмирование падающим грузом при неаккуратном его скла­дировании;

2) травмы рук при переноске тары и грузов без рукавиц;

3) переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;

4) возникновение пожара при пользовании открытым огнем.

1.3. При выполнении работы при переноске и складированию гру­зов используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет и рукавицы.

1.4. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения. В складском помещении должен быть огнетушитель и аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.

2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправнос­ти освещения, оборудования склада (кладовой), наличии заземления корпусов холодильных камер, ограждения вращающихся частей.

2.3. Проверить наличие огнетушителя и медицинской аптечки.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение гру­за, иметь бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не ме­нее 0.7м.

3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.

3.3. Переносить грузы весом не свыше 15 кг (для мужчин), а вдвоем - не свыше 30 кг. Для перемещения грузов весом свыше 15 кг использовать тележки.

3.4. Укладывать товар аккуратно, надежно, чтобы избежать паде­ния груза. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стелла­жей.

3.5. Не загромождать тарой, товарами, другими предметами про­ходы.

3.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную та­ру, посуду с острыми краями, гвоздями.

3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.

3.8. Помещения кладовых содержать в образцовом порядке, выбои­ны в полу и щели должны своевременно заделываться.

3.9. Не оставлять в порожней таре острых предметов и отходов.

3.10. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть ее и удалить торчащие гвозди соответствующим инструментом.

3.11. Банки вскрывать только консервным ножом.

3.12. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, а также не размещать тару ближе 0,5 м от светильников.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.*2.* В случае, если разбилась посуда и тара из стекла, не со­бирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше­му, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить его в лечебное учреждение.

**5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования скла­да (кладовой), выключить свет и закрыть склад (кладовую) на замок.

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Зайдуллин