**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Самарской области средняя общеобразовательная школа**

**«Образовательный центр имени В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины**

**муниципального района Челно-Вершинский Самарской области**

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель профкома Директор школы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Сергеева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Моисеева**

**ИНСТРУКЦИЯ № 37**

**по охране труда для слесаря-ремонтника**

ИОТ -037-2022

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. К работе слесарем-ремонтником допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

К обучению слесарем-ремонтником под руководством инструктора допускаются обучающиеся с 16-летнего возраста.

1.2. Опасные производственные факторы:

1) травмы при работе неисправным инструментом;

2) травмирование ног при падении деталей и узлов;

3) превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжестей;

4) отравления и ожоги при использовании легковоспламеняющих­ся жидкостей.

1.3. При работе в слесарно-монтажной мастерской используется специальная одежда: халат или костюм хлопчатобумажный и берет.

1.4. Слесарно-монтажная мастерская должна быть оснащена пер­вичными средствами пожаротушения: огнетушитель и ящик с песком, а также аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и пе­ревязочными средствами.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения.

2.3. Подготовить к работе инструмент и приспособления, прове­рить их исправность.

2*.*4. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и медицинской аптечки.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Быть внимательным, точно выполнять все указания учителя по выполнению работы, правильно выполнять трудовые приемы.

3.2. Работать только исправным инструментом и приспособления­ми, работа инструментами без ручек или с неисправными ручками зап­рещается.

3.3. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании или завертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.

3.4. Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта.

3.5. При разборке и сборке агрегатов, узлов в необходимых слу­чаях следует применять съемные приспособления, указанные в инструкционной карте. Применять в качестве съемников инструменты или другие подручные средства запрещается.

3.6. Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали (полуоси, валы и т.д.), во избежание их падения и травмирования людей, запрещается ставить вертикально, прислоняя к стенам или оборудованию.

3.7. Для подъема, установки и снятия деталей, узлов и агрега­тов массой более 15 кг должны применяться подъемные приспособле­ния. Для перемещения узлов и деталей массой более 15 кг необходимо пользоваться тележками со стойками и упорами, предохраняющими их от падения.

3.8. Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещает­ся применять для промывки деталей бензин.

3.9. При обработке деталей надежно закреплять их в тисках.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом учителю.

4.2. При возникновении пожара эвакуировать обучающихся из помеще­ния, сообщить о пожаре в пожарную часть (тел. 01, сот. 112) и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении обучающимся травмы, оказать первую помощь пост­радавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям (законным представителям) пострадавшего, при необходимости отправить его в лечеб­ное учреждение.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент и сдать его на хранение учителю.

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Зайдуллин