**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Самарской области средняя общеобразовательная школа**

**«Образовательный центр имени В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины**

**муниципального района Челно-Вершинский Самарской области**

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель профкома Директор школы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Сергеева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Моисеева**

**.**

**ИНСТРУКЦИЯ № 42**

**по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов**

ИОТ – 042 - 2022

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1.К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов допускаются лица, прошедшие медицинский ос­мотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Опасные факторы:

1) нарушения осанки обучающихся, искривления позвоночника, разви­тие близорукости при неправильном подборе размеров ученической ме­бели;

2) нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

3) поражение электрическим током при неисправном электрообору­довании кабинета.

1.3.При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пост­радавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям (законным представителям) пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечеб­ное учреждение.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1.Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исп­равной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 вт/кв.м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 вт/кв.м) при лампах накаливания.

2.2.Убедиться в исправности электрооборудования кабинета:

1) светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру:

2) коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3.Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете:

1) расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6м.;

2) расстояние между внутренней стеной ка­бинета и столами должно быть не менее 0,5м.;

3) расстояние между зад­ней стеной кабинета и столами должно быть 0.4 -0,5 м.;

4) расстоя­ние от классной доски до первых столов должно быть 2,4 -2,7м.;

5) расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

2.4.Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в целостности стекол в окнах.

2.5.Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете нахо­дится в пределах 17 - 20 градусов С.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ**

3.1.Посадку обучающихся за рабочие столы производить в соответс­твии с их ростом:

1) 1000 до 1150 мм – номер 1(оранжевая маркировка);

2) 1150 до 1300 мм - номер 2(фиолетовая маркировка);

3) 1300 до 1450 мм - номер 3(желтая маркировка);

4) 1450 до 1600 мм – номер 4(красная маркировка);

5) 1600 до 1750 мм – номер 5(зеленая маркиров­ка);

6) свыше 1750 мм – номер 6 (голубая маркировка).

3.2.Обучающимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Обучающимся с пониженной ост­ротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Обучаю­щимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отво­дятся дальше от наружных стен. Не менее двух раз в год обучающихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупрежде­ния нарушения осанки и искривления позвоночника, не нарушая соответствия мебели их росту.

3.3.С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

3.4.Все используемые в кабинете демонстрационные электричес­кие приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

3.5.Стекла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-х раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 ме­сяца. Привлекать обучающихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

3.6.При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничи­тели.

3.7.Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю.

4.2. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабине­та, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря – сантехника.

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, сообщить о пожаре в пожарную часть (тел 01) и присту­пить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожа­ротушения.

4.4. При получении обучающимся травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родите­лям (законным представителям) пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее ле­чебное учреждение.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ**

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Зайдуллин