**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Самарской области средняя общеобразовательная школа**

**«Образовательный центр имени В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины**

**муниципального района Челно-Вершинский Самарской области**

**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель профкома Директор школы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Сергеева \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Моисеева**

**ИНСТРУКЦИЯ № 31**

**по охране труда для столяра**

ИОТ - 031-2022

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

1.1. При нахождении на территории выполнять следующие правила:

1) не открывать двери электрошкафов, крышек магнитных пускате­лей, не прикасаться к клеммам, электропроводам, к арматуре общего освещения, не становиться на электрокабели, проложенные на терри­тории;

2) не включать и не останавливать (кроме аварийных и несчаст­ных случаев) механизмов, машин, станков и агрегатов, работа на которых не поручена;

3) не работать на лесопильном и деревообрабатывающем оборудо­вании без специального обучения и сдачи экзаменов;

4) не пользоваться открытым огнем и не курить в неустановлен­ных местах;

5) не отвлекать посторонними разговорами работающих учащихся и товарищей.

1.2. В случае травматизма или недомогания немедленно прекра­тить работу, известить об этом администрацию учреждения и обра­титься в медпункт.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Проверить состояние спецодежды. Она не должна иметь сви­сающих концов, рукава должны быть застегнуты, завертывание рукавов не допускается.

2*.*2. Проверить наличие, состояние и исправность ручного инс­трумента: стамески, рубанка, пилы, струбцины, молотка и др. При этом проверить правильность заточки.

2.3. Проверить электрифицированный инструмент. Он должен быть заземлен и питаться кабелем с дополнительной заземляющей или зануляющей жилой.

2.4. Устранить замеченные неисправности.

2.5. Осмотреть место работы, детали, пиломатериалы, устранить торчащие гвозди, прищепы, занозы.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Содержать рабочее место в чистоте и не допускать захлам­ленности его отходами, готовой продукцией и скоплением излишнего количества пиломатериалов.

3.2. Не допускать повреждения пола, наличия на полу торчащих гвоздей, шурупов и режущего инструмента.

3.3. Обрабатываемую деталь надежно закреплять на верстаке.

3.4. При работе столярной пилой руку, поддерживающую деталь, располагать дольше от линии пропила.

3.5. При работе с казеиновыми клеями мыть руки водой по окон­чании работы.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

3.1. Работать электрифицированным инструментом без наличия квалификационного удостоверения.

3.2. Работать на деревообрабатывающих станках без наличия квалификационного удостоверения и без ознакомления с инструкцией для работы на станках.

3.3. Оставлять станок после выключения до полной остановки.

3.4. Оставлять электрифицированный инструмент подключенным к сети при отлучке от рабочего места хотя бы на короткое время.

3.5. Оставлять работающий станок без присмотра.

3.6. Работать с неисправным инструментом и на неисправном станке или при ощущении биения электротока.

**4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. При отключении тока в сети во время работы станка немедленно выключить пусковую кнопку.

4.2. При возникновении неисправности в работе станка, поломке режущего инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, выключить станок и сообщить руководителю подразделения.

4.3. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Проверить состояние инструментов и убрать их на место.

5.2. Убрать и очистить специальной щеткой верстак от отходов и привести его и рабочее место в порядок.

5.3. Привести себя в порядок. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Зайдуллин